|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM PITANJIMA I PLAN MONITORINGA**  **za projekat Rehabilitacija Zidinskog potoka u opštini Novo Goražde** | | | |
| **Faza projekta/Aktivnosti** | **Mogući uticaji na životnu sredinu** | **Mjere za ublažavanje**  **uticaja** | **Parametri monitoringa** |
| **Opšti uslovi na gradilištu i bezbjedonosna upozorenja** | | | |
| Izvođenje radova | Informisanjejavnosti i sveobuhvatna bezbjednost na gradilištu. | * Lokalne građevinske i ekološke inspekcije, kao i lokalne zajednice su obavještene o predstojećim aktivnostima. * Javnost je informisana o radovima putem adekvatnih obavještenja u medijima i/ili veb sajtu sa javnim pristupom (uključujući i samu lokaciju izvođenja radova). * Pribavljene su sve neophodne dozvole za izvođenje građevinskih i/ili radova na sanaciji. * Izvođač radova je formalno saglasan da će svi radovi biti izvedeni na bezbjedan i disciplinovan način, tako osmišljen da se minimiziraju uticaji na okolno stanovništvo i životnu sredinu. * Lična zaštitna oprema radnika će biti u skladu sa dobrom međunarodnom praksom (obavezno korišćnje zaštitnih šljemova, a u slučaju potrebe maski i zaštitnih naočara, kao i opasača za rad na visini i zaštitnih čizama). * Adekvatno postavljanje oznaka na gradilištu će obezbjediti informacije radnicima o ključnim pravilima i propisima kojih se potrebno pridržavati, uključujući i brojeve telefona za slučaj hitnih situacija. * Obezbjediti medicinsku pomoć na gradilištu za sve vrste nesreća, uključujući aranžmane sa lokalnom medicinskom ustanovom. * Obezbjediti mobilne vodovodne i sanitarne objekte za građevinske radnike. * Primjenjivati sve COVID19 zaštitne mjere koje su navedene u prilogu A ovog Plana | * Vođenje pisane evidencije o lokalnim dozvolama, i/ili objavama u medijima, klipinzima. * Nadzorni da obezbjedi upotrebu lične zaštitne opreme. * Nadzorni organ da obavi vizuelni pregled u smislu adekvatnog postavljanja znakova. |
| **Bezbjednost saobraćaja i pješaka** | | | |
| Izvođenje radova | * Intenziviran saobraćaj izazvan kretanjem teške mehanizacije/vozila/odnosno izvođenja radova u blizini glavnih/lokalnih puteva. * Otežan javni pristup kroz zonu izvođenja radova. | * Planirati kretanje vozila u manje prometno doba dana, ili noću. * Obezbjediti pomoćna sredstva za regulisanje saobraćaja/radnici koji na mjestima radova na putu regulišu prolazak vozila zastavicom, saobraćajni znaci koji pomažu obezbjeđivanju neometanog i bezbjednog protoka saobraćaja. * Održavati i vršiti popravke privremenih alternativnih trasa za vozila i pješake. * Odrediti alternativnu trasu za pješake i/ili vozila u saradnji sa opštinskih organima uprave, ili osigurati bezbjedan prolaz kroz gradilište. | * Postojanje saobraćajnih znakova. * Primljene žalbe od strane javnosti. * Pojava zastoja u saobraćaju. * Primljene žalbe od strane javnosti. |
| **Kvalitet vazduha – suzbijanje prašine i buke** | | | |
| Izvođenje radova | Emisije izduvnih gasova i čestica od strane vozila, opreme i generatora | * Redovno održavanje opreme. * Izvođač radova da dostavi dokaze poštovanja standarda emisija, kao dio procesa godišnje registracije. * Zabranjeno je paljenje otvorene vatre na gradilištu | * Prisustvo crnog dima koji proizvodi građevinska mehanizacija. * Atestna dokumentacija. |
| Izvođenje radova | Suzbijanje prašine izazvane kretanjem vozila po neasfaltiranim putevima, kao i građevinskim radovima | * Kvasiti područja izvora prašine, u cilju minimiziranja neugodnosti za okolno stanovništvo. * Kontrolisati brzinu vozila u cilju umanjenja potrebe za suzbijanjem putne prašine. | * Primljene pritužbe od strane javnosti. * Opšta opservacija. |
| Izvođenje | Stvaranje buke od strane građevinske mehanizacije i radova. | * Planirati kretanje mehanizacije u toku manje prometnog dijela dana. * Izbjegavati izvođenje radova noću i postupati u skladu sa propisima koji regulišu vreme izvođenja radova. * Obezbjediti prigušivače auspuha/auspuhe za tešku mehanizaciju. | * Primljene pritužbe od strane javnosti. * Mjerenje nivoa buke u slučaju saobraćaja. |
| **Upravljanje otpadom i inertnim materijalima** | | | |
|  | Zagađenje životne sredine izazvano neadekvatnim upravljanjem otpadom | * Gdje god je to isplativo i moguće Izvođač radova će ponovno koristiti i reciklirati otpadne materijale (osim azbesta, ako ga ima) * Načini za prikupljanje i odlaganje će biti definisani za sve tipove otpada čije se stvaranje očekuje kao rezultat izvođenja radova. * Mineralni otpad će biti odvojen od mješovitog, organskog, tečnog i hemijskog otpada, sortiranjem na gradilištu i odlaganjem u adekvatne kontejnere. * Građevinski otpad će biti propisno sakupljen i odložen od strane licenciranih sakupljača. * Neće biti otvorenog spaljivanja otpada bilo na, ili van gradilišta. * Način odlaganja otpada trebaju odobriti opštinske vlasti | * Vizuelna inspekcija separisanog otpada. * Potvrde u pisanoj formi da su manipulaciju svim tokovima separisanog otpada izvršili nadležni organi. * Vizuelna inspekcija tragova gorenja na gradilištu. |
|  | Erozija zemljišta i klizišta nastala raščišćavanjem i/ili iskopavanjem. | * Obezbjediti zaštitu kosina kompaktiranjem obala, kamenim nabačajem na kritičnim mjestima, ili satabilizovanjem vegetacijom. * Odrediti deponiju zemljanog materijala, uključujući odvajanje humusa za buduće ponovno korišćenje i obezbeđivanje maksimalne | * Pojava erodiranih područja u blizini gradilišta. * Znaci potencijalnih/ * neizbježnih klizišta (nestabilno zemljište, znaci proklizavanja idr.) |
|  | Uklanjanje vegetacije | * Posaditi nove biljke koje će zamijeniti uklonjenu vegetaciju. * Obezbjediti: (i) ekološku dozvolu (ii) urbanističke uslove (iii) saglasnost za sječu stabala. | * Vegetacija obnovljena na navedenom području. * Broj i tip ponovo posađenih biljaka. |
| **Kvalitet i kvantitet vode** | | | |
|  | * Povećana mutnoća i zamuljenost površinskih i podzemnih voda, koja izaziva neprijatnosti lokalnim zajednicama, u smislu korišćenja pogođene oblasti površinskih i podzemnih voda duž kanala za navodnjavanje. | * Postavljanje sedimentnih zamki duž rijeka i/ili gabiona duž obala, u cilju filtracije erodiranih sedimenata. * Primijeniti gore pomenute mjere za kontrolu erozije i stabilizaciju kosina. | * Primljene žalbe. * Vizuelni pregled na prisustvo zamućenosti u površinskim vodama. * Analiza kvaliteta površinskih voda u slučaju žalbi (pH, zamućenost, prodovljivost i suspendovane čestice). * Ako se podzemne vode koriste za piće, analizirati vodu iz česme koja se koristi za piće u smislu parametera kvaliteta propisanih nacionalnim zakonodavstvom. |
|  | * Zagađenje vodnih tijela uljem i mazivom, usljed neadekvatnog održavanja i upravljanja opremom i prilikom punjenja gorivom. | * Obezbjediti zamke za ulje i masnoće u umirujućim bazenima. * Obezbjediti kružne kanale (tzv. tankvane) oko rezervoara za gorivo/voznog parka/prostora za održavanje vozila. * Sakupljati iskorišćena ulja i maziva i predati ih organizaciji ovlašćenoj za preuzimanje ove vrste otpada. * Pranje mašina i vozila se može izvoditi samo na za to posebno predviđenim lokacijama gdje ne postoji mogućnost zagađenja površinskih voda nastalom zaprljanom vodom | * Primljene žalbe. * Analiza kvaliteta površinskih voda u slučaju žalbi (na COD-hemijska potrošnja kiseonika i ukupna mineralna ulja). * Ako se podzemne vode koriste za piće, analizirati vodu iz česme koja se koristi za piće u smislu parametara kvaliteta propisanih entitetskim zakonodavstvom. * Prisustvo uljnog filma na površini vode. |
| **Kulturna svojina i slučajna otkrića** | | | |
|  | Oštećenje kulturne svojine ili slučajna otkrića na koja se može naići ili koja mogu biti pronađena u toku izvođenja građevinskih radova. | Odmah zaustaviti radove, uz poštovanje obaveza izvještavanja i konzervacijskih protokola, u skladu sa prethodnim dogovorom sa nadležnom organizacijom: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. | Odobrenje za nastavak radova ili druga relevantna dokumentacija, izdata od strane nadležne nacionalne institucije. |

Annex A

**COVID-19 Razmatranja u projektima građevinskih radovakoje preporučuje Svjetska banka**

| **COVID-19 razmatranja u projektima građevinskih radova** | |
| --- | --- |
| **Covid-19 pitanja** | **Tip aktivnosti** |
| Izvođač radova treba da identifikuje mjere za rješavanje situacije COVID-19 uzimajući u obzir lokaciju, postojeće resurse projekta, dostupnost zaliha, kapacitete lokalnih hitnih / zdravstvenih službi, stepen do kog virus već postoji u tom području. APCU i izvođač trebaju uspostaviti posebne postupke za rješavanje problema COVID 19 na gradilištu. Postupke treba sprovesti, dokumentovati i ažurirati u skladu sa poslednjim izmenama koje je uvela Vlada i uslovima na gradilištu. | |
| Procena karakteristika radne snage | • Izvođač radova treba pripremiti detaljan profil radne snage na projektu, ključne radne aktivnosti, raspored izvođenja takvih aktivnosti, različita trajanja ugovora i rotacije;  • Ovo bi trebalo uključivati radnike koji borave kod kuće (tj. Radnike iz zajednice), radnike koji borave u lokalnoj zajednici i radnike u smještaju na licu mesta (tj. Radnički kamp). Tamo gdje je to moguće, treba identifikovati radnike koji mogu biti izloženi većoj opasnosti od COVID-19, one sa osnovnim zdravstvenim problemima ili koji su u rizičnoj grupi na neki drugi način;  • Treba razmotriti načine na koje će se svesti na najmanju moguću mjeru kretanje unutar i van gradilišta. Ovo bi moglo uključivati produženje roka postojećih ugovora, da bi se izbjeglo da se radnici vraćaju kući u zaražena područja ili se vraćaju na gradilište iz zaraženih područja. |
| Ulazak / izlazak na radno mesto i provere početka rada | • Uspostavljanje sistema za kontrolu ulaska / izlaza sa gradilišta, obezbjeđivanje granica gradilišta i uspostavljanje određivanja ulaznih / izlaznih tačaka (ako one već ne postoje). Ulazak / izlazak na gradilištu treba biti dokumentovan;  • Osposobljavanje osoblja za obezbjeđenjeza korišćenje (unapređenog) sistema koji je uspostavljen za obezbjeđivanje gradilišta i kontrolu ulaska i izlaska, ponašanja koja se zahtevaju od njih za sprovođenje takvog sistema i bilo koja posebna razmatranja COVID -19;  • Osoblje za obuku koje će nadgledati ulazak na gradilište i pružati im potrebne resurse za dokumentovanje ulazaka radnika, vršenje provjera temperature i evidentiranje detalja o bilo kojem radniku kojem je uskraćen ulazak;  • Potvrđivanje da su radnici spremni za rad pre nego što uđu na gradilište ili započnu sa radom. Iako bi za to već trebalo da budu uspostavljene procedure, posebna pažnja treba da se posveti radnicima sa osnovnim zdravstvenim problemima ili koji su u rizičnoj grupi na neki drugi način. Treba razmotriti otpust za osoblje sa osnovnim zdravstvenim problemima;  • Provjera i bilježenja temperatura radnika i drugih ljudi koji ulaze na gradilište ili zahtevaju samoinicijativno javljanje prije ili na ulasku na gradilište; • Davanje svakodnevnih informacija radnicima prije početka rada, fokusiranje na specifičnarazmatranja COVID-19, uključujući pravila prilikom kašljanja, higijenu ruku i mjere distanciranja, koristeći metode pokazivanja i davanja primjera;  • Tokom svakodnevnih informisanja, podsećajući radnike da samostalno prate moguće simptome (groznica, kašalj i drugi respiratorni simptomi) i da se jave svom supervizoru ili kontakt tački COVID-19 ako imaju simptome ili se osjećaju slabo;  • Sprečavanje da se radnik vrati na gradilište prije isteka 14 dana ako dolazi iz pogođenog područja ili koji je bio u kontaktu sa zaraženom osobom ili (ako to nije moguće) izoliranje takvog radnika tokom 14 dana;  • Sprečavanje da bolesni radnik uđe na gradilište, upućivanje u lokalne zdravstvene ustanove ako je potrebno ili zahtjevanje kućne izolacije u periodu od 14 dana. |
| Opšta higijena | • Postavljanje plakata i natpisa po gradilištu sa slikama i tekstom na lokalnim jezicima;  • Osiguravanje objekata za pranje ruku sa sapunom, papirnim peškirom za jednokratnu upotrebu i zatvorenim kantama za smeće na ključnim mjestima unutar gradilišta, uključujući i na ulazima / izlazima u radne prostore; gdje postoji toalet, kantina ili distribucija hrane, ili snabdijevanje pitkom vodom; u radničkom smještaju; na otpadnim stanicama; u prodavnicama; i u zajedničkim prostorima. Tamo gdje ne postoje objekti za pranje ruku ili nisu adekvatni, trebalo bi ih uspostaviti. Može se koristiti i sredstvo za dezinfekciju na bazi alkohola (ako je dostupno, 60-95% alkohola);  • Obuka radnika i osoblja na grailištu vezano za znakove i simptome COVID-19, kako se širi, kako se zaštititi (uključujući redovno pranje ruku i socijalno distanciranje) i šta da rade ako oni ili drugi ljudi imaju simptome;  • Opremanje dijela smeštaja radnika za funkciju preventivnog karantina, kao i strožije izolacije osoblja koje može biti zaraženo. |
| Čišćenje i odlaganje otpada | • Obezbjeđivanje osoblja za čišćenje sa odgovarajućom opremom za čišćenje, materijalima i dezinfekcijskim sredstvima;  • Obuka osoblja za čišćenje o odgovarajućim procedurama čišćenja i odgovarajućoj učestalosti u prostorima koja se često upotrebljavaju ili predstavljaju veći rizik;  • Tamo gdje je predviđeno da će biti potrebna sredstva za čišćenje prostora koja jesu ili za koje postoji sumnja da su kontaminirana COVID-19, pružajući im odgovarajuću LZO (lična zaštitna oprema): mantile ili pregače, rukavice, zaštitu očiju (maske, zaštitne naočale ili zaštitne folije) i čizme ili zatvorena radna obuća. Akoodgovarajuća LZO nije dostupna, čistači bi trebalo da imaju najbolje raspoložive alternative;  • Obučiti osoblje za čišćenje o pravilnoj higijeni (uključujući pranje ruku) prije, tokom i poslije sprovođenja aktivnosti čišćenja; kako bezbjedno koristiti LZO (gdje je potrebno); u kontroli otpada (uključujući korištenu LZO i sredstva za čišćenje);  • Svaki medicinski otpad proizveden za vrijeme zbrinjavanja bolesnih radnika treba sakupljati na sigurno u odgovarajuće kontejnere ili vreće i tretirati i odlagati u skladu sa relevantnim pravilima. Ako je neophodno otvoreno sagorevanje i spaljivanje medicinskog otpada, to bi trebalo biti što je moguće kraće. Otpad treba smanjiti i razdvojiti tako da se spaljuje samo najmanja količina otpada. |
| Prilagođavanje radnih praksi | Smanjivanje broja radnih timova;  • ograničavanje broja radnika na gradilištu u bilo kojem trenutku;  • Prelazak na rad u smjenama svaka 24 sata;  • Prilagođavanje ili redizajniranje radnih procesa za određene radne aktivnosti i zadatke kako bi se omogućilo socijalno distanciranje i obuka radnika o tim procesima;  • Nastavak sa uobičajenim treninzima o sigurnosti, dodajući posebna razmatranja o COVID-19. Obuka treba da uključuje pravilno korišćenje uobičajene LZO. Iako je od datuma ove instrukcije opšti savet da građevinski radnici ne zahtevaju posebnu LZO COVID-19, ovo bi trebalo stalno da se revidira;  • Organizovanje (gdje je to moguće) radnog odmora na otvorenim mestima unutar gradilišta;  • Razmislite o promjeni rasporeda kantine i postepenim pauzama za obroke kako biste omogućili socijalno distanciranje i postupno ograničavanje pristupa i / ili privremeno ograničavanje pristupa objektima za slobodno vreme koji mogu postojati na gradilištu, uključujući teretane;  • U nekom trenutku, možda će biti potrebno da se preispita cjelokupni raspored projekta, da se procjeni u kojoj je mjeri potrebno prilagoditi (ili rad potpuno prestati) da bi se uvelepredostrožne radne prakse, potencijalno izlaganje radnika i zajednice i dostupnost zaliha, uzimajući u obzir vladine savjete i uputstva. |
| Projektne medicinske usluge | • Proširenje medicinske infrastrukture i priprema područja gdje se pacijenti mogu izolovati. Izolacioni objekti trebali bi biti locirani van smještaja radnika i redovnih radnih aktivnosti. Kada je to moguće, radnicima treba obezbjediti jednu dobro prozračenu prostoriju (otvoreni prozori i vrata). Tamo gdje to nije moguće, izolacioni objekti trebalo bi da omogućavaju najmanje jedan metar između radnika u istoj prostoriji, odvajajući radnike zavesama, ako je moguće. Bolesni radnici treba da ograničavaju svoje kretanje, izbegavaju zajedničke prostore i objekte i ne smiju da budu posjećeni sve dok se 14 dana ne očiste simptomi. Ako treba da koriste zajedničke prostore i objekte (npr. Kuhinje ili kantine), to bi trebalo činiti samo kada nema simptomatičnih/zaraženih radnika, a prostore / objekte treba očistiti prije i poslije takve upotrebe.  • Obuka medicinskog osoblja koja bi trebalo da sadrži trenutne savete SZO o COVID-19 i preporuke o specifičnostima COVID-19. Kada se sumnja na infekciju COVID-19, ljekari na gradilištu, treba da se pridržavaju privremenih uputstava SZO o prevenciji i kontroli infekcije tokom zdravstvene zaštite kada se sumnja na novu infekciju koronavirusom (nCoV);  • Procena trenutnih zaliha opreme, zaliha i lekova na licu mesta i pribavljanje dodatnih zaliha, gdje je to potrebno i moguće. Ovo može da uključuje medicinskuLZO, poput mantila, pregača, medicinskih maski, rukavica, zaštite očiju, itd.;  • Pregledati postojeće metode postupanja sa medicinskim otpadom, uključujući sisteme za skladištenje i odlaganje. |
| Lokalne medicinske i druge usluge | • Vođenje preliminarnih razgovora sa određenim medicinskim ustanovama, radi dogovora o tome šta treba učiniti u slučaju da se bolesni radnici moraju uputiti;  • Pribavljanje informacija o resursima i kapacitetima lokalnih medicinskih službi (npr. broj kreveta, dostupnost obučenog osoblja i osnovna sredstva);  • Razjašnjenje načina na koji će bolesni radnik biti prevezen u medicinsku ustanovu i provjera raspoloživosti takvog prevoza;  • Usaglašavanje sa lokalnim medicinskim službama / specifičnim medicinskim ustanovama o obimu usluga koje se pružaju, postupak primanja pacijenata i (ako je relevantno) bilo kakve troškove ili plaćanja koja bi mogla biti uključena;  • Takođe treba pripremiti postupak tako da menadžment projekata zna šta treba učiniti u nesretnom slučaju ako umre radnik oboleo od COVID-19. Dok se uobičajene projektne procedure i dalje primenjuju, COVID-19 može pokrenuti druga pitanja zbog zarazne prirode bolesti. Projekat treba da se poveže sa relevantnim lokalnim vlastima kako bi koordinirao šta treba učiniti, uključujući bilo koje izveštavanje ili druge zahteve prema nacionalnom zakonu; |
| Primjeri ili širenje virusa | **•** Ako radnik ima simptome COVID-19 (npr. groznica, suv kašalj, umor), radnika treba odmah ukloniti iz radnih aktivnosti i izolovati na licu mesta;  • Radnika treba prevesti u lokalne zdravstvene ustanove na testiranje (ako je testiranje dostupno i dozvoljeno na osnovu nacionalnog zakonodavstva);  • Ako je test pozitivan na COVID-19 ili nema ispitivanja, radnik treba da nastavi da bude izolovan. Ovo će biti ili na radnom mjestu ili kod kuće. Ako je kod kuće, radnika treba prevesti do kuće u prevozu koji je predviđen projektom;  • Na području gde je radnik bio prisutan, treba preduzeti široke postupke čišćenja dezinficijensom sa visokim sadržajem alkohola, pre bilo kakvih daljih radova u toj oblasti. Alat koji koristi radnik treba očistiti upotrebom dezinficijensa i bacitiLZO;  • Saradnici (tj. radnici s kojima je bolesni radnik bio u bliskim kontaktima) trebaju da prestanu s radom i da se od njih traži stavljanje u karantin na 14 dana, čak i ako nemaju simptome;  • Od porodičnih i drugih bliskih kontakata radnika treba tražiti stavljanje u karantin tokom 14 dana, čak i ako nemaju simptome;  • Ako se slučaj radnika COVID-19 potvrdi kod radnika na gradilištu, posetiocima treba zabraniti ulazak na gradilište i radne grupe biti izolovane jedna od druge u najvećoj mogućoj meri; • Ako radnici žive kod kuće i imaju člana porodice koji ima potvrđeni ili sumnjivi slučaj COVID-19, radnik treba da se stavi u karantin i da im se ne dozvoli ulazak na gradilište 14 dana, čak i ako nemaju simptome;  • Radnicima bi trebalo da se isplaćuju tokom perioda bolesti, izolacije ili karantene, ili ako se od njih traži da prestanu sa radom, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;  • Medicinsku njegu (bilo da se radi na gradilištu ili u lokalnoj bolnici ili klinici) kojaje potrebna radniku treba da plati poslodavac. |
| Kontinuitet isporuka i projektnih aktivnosti | • Identifikujte rezervne ljude u slučaju da se razbole ključni ljudi iz tima za upravljanje projektima (APCU, nadzorni inženjer, izvođač, podugovarači) i saopštite ko su oni tako da su ljudi svjesni aranžmana koji su uspostavljeni;  • Dokumentovanje postupaka tako da ljudi znaju šta se dešava i da se ne oslanjaju na znanje jedne osobe;  • Razumjeti lanac snabdijevanja potrebnim zalihama energije, vode, hrane, sanitetskog materijala i opreme za čišćenje, razmislite o tome kako se na to može uticati i koje su alternative na raspolaganju. Važan je rani proaktivni pregled međunarodnih, regionalnih i nacionalnih lanaca snabdevanja, posebno za one zalihe koji su kritične za projekat (npr. gorivo, hrana, medicinska sredstva, sredstva za čišćenje i druga neophodna sredstva). Planiranje prekida snabdijevanja kritične robe u trajanju od dva meseca može biti pogodno za projekte u udaljenijim oblastima;  • Narudžbe / nabavka kritičnih potrepština. Ako nisu dostupne, razmotrite alternative (gde je to izvedljivo;  • Razmislite o postojećim bezbjednosnim aranžmanima i da li će oni biti adekvatni u slučaju prekida normalnih projektnih operacija;  • Razmotrite u kom trenutku može biti potrebno da projekat značajno smanji aktivnosti ili da potpuno prestane sa radom, i šta treba učiniti da se pripremi za to i da ponovo pokrene rad kad je to moguće ili izvedljivo. |
| Planiranje vanrednih situacija | • Plan za nepredviđene slučajeve koji treba razviti na svakom lokalitetu treba da utvrdi koje će se procedure sprovesti u slučaju da COVID-19 stigne na to mesto. Plan za nepredviđene slučajeve treba razviti uz konsultaciju sa nacionalnim i lokalnim zdravstvenim ustanovama i slediti državne smjernice za odgovor na COVID-19, kako bi se osiguralo da su uspostavljeni aranžmani za efikasno zadržavanje, njegu i liječenje radnika koji su ugovorili COVID-19. Plan za nepredviđene slučajeve takođe treba da uzme u obzir odgovor ako se znatan broj radne snage razboli, kada je verovatno da će pristup sajtu i sa mjesta biti ograničen da se izbjegne širenje. Nepredviđene slučajeve treba razviti i saopštiti radnoj snazi vezano za:  • Postupci izolacije i testiranja radnika (i onih sa kojima su bili u kontaktu) koji pokazuju simptome;  • Njega i tretman radnika, uključujući gdje i kako će se to obezbjediti;  • Dobijanje adekvatnih zaliha vode, hrane, sanitetskog materijala i opreme za čišćenje u slučaju izbijanja na licu mesta, posebno ako pristup lokaciji bude ograničen ili je kretanje zaliha ograničeno. Konkretno, u planu bi trebalo da bude precizirano šta će se uradi ako neko može da se razboli sa COVID-19 na radnom mestu. Plan treba da:  • Uspostaviti način smeštanja osobe u sobu ili prostor gde je ona izolovana od drugih na radnom mestu, ograničavajući broj ljudi koji imaju kontakt sa njom i kontaktiranje lokalne zdravstvene organe;  • Razmislite kako da identifikujete osobe koje bi mogle biti izložene riziku (npr. zbog već postojećeg stanja poput dijabetesa, bolesti srca i pluća ili kao rezultat starije životne dobi), i podržavajte ih, bez pozivanja na stigmu i diskriminaciju na svoje radno mjesto ; i  • Razmotrite dogovore o nepredviđenim situacijama i kontinuitetu poslovanja ako postoji epidemija u susednoj zajednici. Planovi za vanredne situacije trebalo bi da razmotre mehanizme za skladištenje i odlaganje medicinskog otpada, koji se mogu povećati u količini i koji mogu ostati zarazni nekoliko dana (u zavisnosti od materijala). Trebalo bi razmotriti i dogovoriti podršku koja će možda trebati medicinskom osoblju na licu mesta, kao i aranžmane za prevoz (bez rizika od ukrštanja) bolesnih radnika u ustanove intenzivne njege ili u njegu nacionalnih zdravstvenih ustanova. Planovi za vanredne situacije trebalo bi takođe da razmotre kako da se održi bezbjednost radnika i zajednice na gradilištu ukoliko su mjesta zatvorena u skladu sa nacionalnim ili korporativnim politikama, ako rad bude obustavljen ili ako bolest utiče na značajan broj radne snage. Važno je da bezbjednosne mjere na gradilištu su pregledae od strane specijaliste zaštite na radnom mjestu i primjene pre zaustavljanja radnih područja. |
| Obuka i komunikacija sa radnicima | • Redovne informacije i angažovanje sa radnicima (npr. kroz obuku, gradske kuće, kutije za alate) koje naglašavaju šta uprava radi da bi se bavila rizicima COVID-19. Radnicima treba dati priliku da postavljaju pitanja, izražavaju zabrinutost i daju predloge;  • Obuka treba da se bavi pitanjima diskriminacije ili predrasuda ako se radnik razboli i da pruži razumevanje putanje virusa, gde se radnici vraćaju na posao;  • Obuka treba da obuhvati sva pitanja koja bi se obično zahtjevala na radnom mjestu, uključujući upotrebu bezbjednosnih postupaka, upotrebu građevinske LZO, pitanja zaštite na radu i kodeks ponašanja, uzimajući u obzir da su radne prakse možda prilagođene;  • Komunikacije treba da budu jasne, zasnovane na činjenicama i osmišljene tako da ih radnici lako razumeju, na primer prikazivanjem plakata o pranju ruku i socijalnom distanciranju, i šta da rade ako radnik pokaže simptome. |
| Komunikacija i kontakt sa zajednicom | • Komunikacije treba da budu jasne, redovne, zasnovane na činjenicama i osmišljene tako da ih članovi zajednice lako razumiju;  • Komunikacije bi trebale koristiti raspoloživa sredstva. U većini slučajeva sastanci licem u lice sa zajednicom ili predstavnicima zajednice neće biti mogući. Treba koristiti druge oblike komunikacije; internet platforme, društvene medije, postere, pamflete, radio, tekstualne poruke, virtuelne sastanke. Upotrebljena sredstva treba da uzmu u obzir sposobnost različitih članova zajednice da im pristupe, kako bi bili sigurni da komunikacija dopire do tih grupa;  • Zajednica bi trebalo da bude upoznata sa procedurama koje se postavljaju na licu mjesta radi adresiranja problema povezanih sa COVID-19. To bi trebalo da uključuje sve mjere koje se sprovode za ograničavanje ili zabranu kontakta između radnika i zajednice. Zajednica treba da bude upoznata sa postupkom ulaska / izlaska na gradilište, obukom koja se održava radnicima i procedurom koja će se slediti projektom ako se radnik razboli. |
| Izveštavanje o Covid-19 | Izvođač radova treba da prijavi epidemiju zbog „ozbiljnog“ incidenta. Izvođač radova treba da obavesti Zajmoprimca o svim problemima ili problemima vezanim za pružanje njege o zaraženim radnicima na lokacijama projekta, posebno ako se stopa infekcije približava 50% radne snage. |