Obrazac za dostavljanje komentara

|  |
| --- |
| **Obrazac za dostavljanjekomentara i prijedloga za Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja(ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde****Glavniopisprojekta**Iako je u prethodnom periodu Zidinskipotok bio uređenvodotok, usljedneodržavanjakoritopotoka je zaraslo u šibljenanekimdjelovima i u visokorastinještousporavanormalantokvodeprivećimproticajima i plaviokolnopodručijeprivećimkišama i vodostajima. Predmetovogprojekta je regulacijaobalaZidinskogpotoka u dužini od 530m, od ušća u rijekuDrinu do uzvodnokolikopostojinaseljenihobjekatauzobalu. Predviđen je trapezni oblik korita sa širinom dna od 2 m i oblaganjem dna i kosina. Oblaganjekanalaće se vršitidužčitavedioniceodušća do krajaregulacijanastacionaži 0+530.00, a oblogakanala se sastoji od lomljenogkamenauronjenog u cementnimalter. Projektom je predviđena izgradnja betonskistabilizacionipragovikojiimajusvrhu da zadržetijelooblogeodklizanja, kao i četirikaskaderadisavladavanjadenivelacijepodužnogpada, ali i rekonstrukcija 4 postojeća propusta na dužini od 530 m. Izvođenje radova je planirano u dvije faze, a u prvoj fazi bi se uradilakompletnaregulacijakorita, sarekonstrukcijom1. i 4. propusta. U drugojfazi bi se uradila i rekonstrukcija2. i 3. propusta. **Elektronskaverzija Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde, nalazi se nasljedećim web stranicama:****“Рехабилитација-уређењеобалаЗидинскогпотокаодстационаже 0+000.00 дост. 0+530.00, натериторијиОпштинеНовоГоражде,*** Opština Novo Goražde: <https://novogorazde.rs.ba/>
* MPŠVRS:Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, podmeni-Dokumenti, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke
 |
| **Ime I prezimeosobekojadajekomentare\*** |  |
| **Kontaktpodaci\*** | **E-mail:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Tel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Komentarna ESMP:** |
| **Potpis**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Datum**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Akoimatekomentare/sugestijeilidopunepredloženihmjera Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde, molimo da dostavite svoje primjedbe odgovornim osobama:****Kontakt osoba:****e-mail:****U roku od 7 dananakonobjavelanazaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) (datum objave: 14.07.2020. godine)** |
| **Referentnibroj: GEF 011/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Popunjeno od straneosobeodgovrne za implementaciju) |

 \* Popunjavanajepoljasaosobnimpodacimanijeobavezno