Obrazac za dostavljanje komentara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obrazac za dostavljanjekomentara i prijedloga za Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja(ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde**  **Glavniopisprojekta**  Iako je u prethodnom periodu Zidinskipotok bio uređenvodotok, usljedneodržavanjakoritopotoka je zaraslo u šibljenanekimdjelovima i u visokorastinještousporavanormalantokvodeprivećimproticajima i plaviokolnopodručijeprivećimkišama i vodostajima.  Predmetovogprojekta je regulacijaobalaZidinskogpotoka u dužini od 530m, od ušća u rijekuDrinu do uzvodnokolikopostojinaseljenihobjekatauzobalu.  Predviđen je trapezni oblik korita sa širinom dna od 2 m i oblaganjem dna i kosina. Oblaganjekanalaće se vršitidužčitavedioniceodušća do krajaregulacijanastacionaži 0+530.00, a oblogakanala se sastoji od lomljenogkamenauronjenog u cementnimalter.  Projektom je predviđena izgradnja betonskistabilizacionipragovikojiimajusvrhu da zadržetijelooblogeodklizanja, kao i četirikaskaderadisavladavanjadenivelacijepodužnogpada, ali i rekonstrukcija 4 postojeća propusta na dužini od 530 m.  Izvođenje radova je planirano u dvije faze, a u prvoj fazi bi se uradilakompletnaregulacijakorita, sarekonstrukcijom1. i 4. propusta. U drugojfazi bi se uradila i rekonstrukcija2. i 3. propusta.  **Elektronskaverzija Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde, nalazi se nasljedećim web stranicama:**  **“Рехабилитација-уређењеобалаЗидинскогпотокаодстационаже 0+000.00 дост. 0+530.00, натериторијиОпштинеНовоГоражде,**   * Opština Novo Goražde: <https://novogorazde.rs.ba/> * MPŠVRS:Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, podmeni-Dokumenti, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke | | |
| **Ime I prezimeosobekojadajekomentare\*** |  | |
| **Kontaktpodaci\*** | **E-mail:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Tel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Komentarna ESMP:** | | |
| **Potpis**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Datum**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Akoimatekomentare/sugestijeilidopunepredloženihmjera Plana zaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) za projekat “Rehabilitacija-uređenje obala Zidinskog potoka od stacionaže 0+000.00 dost. 0+530.00, na teritoriji Opštine Novo Goražde, molimo da dostavite svoje primjedbe odgovornim osobama:**  **Kontakt osoba:**  **e-mail:**  **U roku od 7 dananakonobjavelanazaštiteživotnesredine i plan socijalnogublažavanja (ESMP) (datum objave: 14.07.2020. godine)** | | |
| **Referentnibroj: GEF 011/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Popunjeno od straneosobeodgovrne za implementaciju) | | |

\* Popunjavanajepoljasaosobnimpodacimanijeobavezno